**卒業論文研究計画書**

**3D印刷に対するさまざまな3Dプリンターノズル材料の影響** **ポリ乳酸 (PLA)とその研磨剤誘導体**

**アンディカ ブラマンティオ ウィカクソノ (11201902005)**

**紹介**

3D印刷は、3Dモデルまたはオブジェクトを現実に作成するプロセスであり、 1981で日本の研究者児玉秀夫によってレイヤーごとの技術で最初に開発されました。 これは後に最も一般的には溶融堆積モデリング(FDM)として知られていました。これは、材料を追加/融合してPRオダクトを作成することを含むため、積層造形法として知られるより広い技術の一部です。

今日では、さらに多くの3Dプリンター が市場に参入しており、3Dプリンターの価格は家庭用消費者グレードでも購入しやすくなっています。これはまた、多くのタイプの顧客による3D印刷の要件を満たすためにますます多くの材料が開発されている という事実と一緒に来ました。

溶融堆積モデリングによる3D印刷に使用される材料は、フィラメントと呼ばれます。フィラメントは、印刷サイクル中に加熱、押し出し、および冷却プロセスに従わなければならない熱可塑性プラスチックです。 このプロセスは、フィラメントがホットエンドとして知られているチャンバー内のガラス転移温度をわずかに上回るように加熱されることから始まりました。次に、Hotendによって平らな面に押し出され、そこで冷却されます。このプロセスは、完成したモデルを作成するためにレイヤーごとに継続しています。

市場で入手可能なフィラメントにはいくつかの種類があります。3D印刷に最も使用されるのは、ポリ乳酸(PLA)、アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)、およびポリエチレンテレフタレートグリコール(PETG)です。 一部のユニークでエキゾチックなタイプのフィラメントは3D印刷に使用できますが、最適な結果を得るには、マシンまたは印刷環境に特別な変更を加える必要がある場合があります。

エキゾチック/ユニークな素材の種類の1つは、研磨タイプのフィラメントです。 これらの種類のフィラメントは、3Dプリンター用の真ちゅう製の純正ノズルの 摩耗 損傷を加速させる可能性があります。 プリンター自体に大きな損傷を与えることなく効果的に印刷するには、 研磨タイプのフィラメントを効果的に使用するためにいくつかの変更が必要です。 たとえば、基本的なPLAといくつかの木質繊維をブレンドして、 独特の木のような感触を作るウッドフィラメント。


**3D印刷に使用するいくつかの一般的なノズル材料:**

* 真鍮ノズル
* ステンレス鋼ノズル
* 硬化鋼ノズル
* 銅メッキノズル
* ルビーチップノズル

**文献レビュー**

アディティブマニュファクチャリングと呼ばれる3D印刷プロセスまたはそれ以上は、フィラメントと呼ばれる 溶融プラスチックをレイヤーごとに追加して事前定義された3Dモデルを作成し、モデルをレイヤーごとに「スライス」するソフトウェアに送信するプロセスであり、アディティブマニュファクチャリングマシンが理解できる一連のコマンドを作成しましたGcode。 最も一般的なソフトウェアのいくつかは、Ultimaker Cura、Prusa Slicer、SuperSlicer、および より良い品質の結果を達成 するためのはるかに多くのソフトウェアです。

アディティブマニュファクチャリングプロセスは、可能な限り低いコストでモデル部品を作成する効率的な手法を提供し、追加の後処理/ツーリング/製造は必要ありません。また、複雑な幾何学的部品を安全に作成 でき、家庭や オフィス環境で安全に使用できることが証明されています。



**図1.溶融堆積モデルの**原理

積層造形のすべてのプロセスは、日常の目的で研究して使用するのは非常に興味深いものですが、作業スペースが限られている、細部を印刷する際の解像度が低いなどの欠点もあり、レイヤーに平行に力が加えられると壊れやすい場合があります。

また、今日のほとんどの3Dプリンターで一般的に見られる 標準の真ちゅう製ノズルを変更する必要があることになると、いくつかの特定の時期 があります。 通常、エキゾチックな印刷材料を印刷すると、標準の真ちゅう製ノズルが損傷する可能性があります。それらは研磨材と呼ばれています。

研磨材には、さまざまな品質、目的、そして最も重要な価格帯があります。ただし、市場で見つけることができる最も一般的なのは、通常、独自の特性を作成し、積層造形のプロセス全体を管理するために追加の添加剤を添加したポリ乳酸(PLA)の誘導体です 。品質、精度、およびより長いノズル使用寿命を維持するために、3D印刷ノズルを変更する添加剤が追加されることがあります。

**論文の目的**

* 日常および特定の目的のための3Dプリンターノズルの種類に関する市場のすべてのオプションから最良のものを評価および選択

**論文の経験的方法と構造**

論文の最初の部分は、既存の3D印刷技術、特にFDM法を読者に紹介するべきでした。この部分の特別な関心は、FDM 3D印刷の背景と、しばらくの間3Dプリンターを使用した個人的な経験です。

論文の主要部分は、さまざまな種類の3D印刷ノズル材料がポリ乳酸(PLA)とその 誘導体の3D印刷のプロセス全体にどのように影響した可能性があるかをカバーする必要がありました。 メーカーが提供する標準の真ちゅう製ノズルではなく、3Dプリントに 別のタイプのノズルを使用したいと思う理由の1つ。 一部のノズルは、その目的で異なる材料で作られました 。ノズル材料が異なれば熱伝達係数と熱伝導率も異なるため、印刷設定と温度に違いがあるはずです。

論文の最後の部分は、ノズル材料の種類と論文中の調査結果の関連性に関するより一般的に知られている研究にこの論文を統合することをカバーする必要があります。 また、今後の研究で明らかにする必要があることや、この研究が自然なものなのか 、それとも実際のアプリケーションに適用できるのかについても説明します。

**調査手法**

* 熱電対タイプKを使用して、3Dプリンターがスクリーnに表示する温度と比較してノズル内の実際の温度を測定します(注:熱電対タイプKは、  
  ±0.75%または±2.2°Cの精度で41μV /°C前後の感度で1260°Cまでの熱に耐えることができるため、使用されます)
* 3Dプリントされるオブジェクトは、3Dプリンターのベンチボートです。これは、寸法精度、印刷設定、公差、およびノズルタイプの変更に関する偏差に関するエラーを示す可能性のある 3Dプリンターの一般的な標準ベンチマークです。
* プロセス全体が始まる前にすべてのテストフィラメントを乾燥させることで、印刷中の乾燥を確保し、最適な結果を得ることができます。

**参照**

アレクサンドラ。(2022年9月13日)。 *3D印刷はいつ発明されましたか? 3D印刷の歴史-*。 BCN3Dテクノロジーズ。 https://www.bcn3d.com/the-history-of-3d-printing-when-was-3d-printing-invented/

カロロ、L.(2022年9月29日)。 *最高の3Dプリンターノズルの種類、サイズ、素材*。すべて3DP。https://all3dp.com/2/3d-printer-nozzle-size-material-what-to-know-which-to-buy/

ムウェマ、FM、アキンラビ、ET(2020)。溶融堆積モデリング(FDM)の基礎。で:溶融堆積モデリング。応用科学技術におけるシュプリンガーブリーフ()。スプリンガー、チャム。 <https://doi.org/10.1007/978-3-030-48259-6_1>

Mohamed, O.A., Masood, S.H. & Bhowmik, J.L. 溶融堆積 モデリング プロセスパラメータの最適化:現在の研究と展望のレビュー。 *マヌフ提督。* **3**, 42–53 (2015). <https://doi.org/10.1007/s40436-014-0097-7>

半径、F.(2022年8月25日)。 *溶融堆積 モデリング の長所と短所*。 高速半径。 https://www.fastradius.com/resources/fused-deposition-modeling-advantages-and-disadvantages/